Приложение №1

к документации о проведении запроса котировок

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дефектная ведомость  Ремонт помещения прачечной | | | | |
| Позиция | Наименование конструктивных элементов | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Помещение прачечной | 100 м2 покрытия | 0,26 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |
| 0,26 |
| 2 |  | 100 м2 стяжки | 0,26 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |
| 0,26 |
| 3 |  | 100 м2 стяжки | 1,56 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 |
| 1,56 |
| 4 |  | 1 т | 0,052 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |
| 0,052 |
| 4.1 |  | Кг/м2 | 52/26 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4 мм без покрытия 100х100 мм ( расход 2 кг/м2 26 м\*2 кг = 52 кг) |
| 5 |  | 100 м2 покрытия | 0,26 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |
| 0,26 |
| 6 |  | 100 м2 дверных полотен | 0,0672 | Снятие дверных полотен |
| 0,0672 |
| 7 |  | 100 коробок | 0,04 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
| 0,04 |
| 8 |  | 100 м2 проемов | 0,0504 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
| 0,0504 |
| 8.1 |  | Шт/м2 | 3/5,04 | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольные с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом ( 32 мм) |
| 9 |  | 100 м2 | 0,3 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен |
| 0,3 |
| 10 |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,65 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен |
| 0,65 |
| 11 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,99 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |
| 0,99 |
| 11.1 |  | м2 | 99 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен |
| 12 |  | 100 м2 покрытия | 0,26 | Демонтаж покрытий дощатых толщиной 28 мм |
| 0,26 |
| 13 |  | 100 приборов | 0,01 | Демонтаж раковин |
| 0,01 |
| 14 |  | 10 комплектов | 0,1 | Установка раковин |
| 0,1 |
| 15 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,26 | Устройство потолков из панелей ПВХ |
| 0,26 |
| 15.1 |  | м2 | 26 | Панели декоративные пластиковые «Кронпласт» |
| 16 |  | 100 шт. | 0,06 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |
| 0,06 |
| 16.1 |  | шт | 6 | Светильник с люминисцентными лампами для общественных помещений потолочный |
| 16.2 |  | м | 30 | Кабель ВВГ 2,5 |
| 17 |  | 100 шт. | 0,02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |
| 0,02 |
| 17.1 |  | шт | 2 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |
| 18 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз |
| 0,036 |
| 18.1 |  | т | 0,000558 | Краска для внутренних работ масляная МА-15 БИО |
| 19 |  | 100 м2 проемов | 0,01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |
| 0,01 |
| 19.1 |  | Шт/м2 | 1/1 | Блок оконный пластиковый площадью 1 м2 |
| 20 |  | т | 0,64 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |
| 0,64 |
| 21 |  | т | 0,64 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъёмносью до 5 т на расстояние до 10 км |
| 0,64 |

Работы на объекте проводятся в стеснённых условиях применен коэффициент согласно МДС 81-35.2004 прил.1 таб.3 п.1 ( 1,2) ,

также работы , выполняемые при ремонте, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве применен коэффициент согласно

МДС 81-35.2004 п.4.7 ( 1.15 , 1.25 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОРМА № 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование стройки - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объект | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на ремонт прачечной | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание | | | | | | | Сметная стоимость - | | | | | 303,197 тыс.руб | | | | |
| Чертежи № | | | | | | | Нормативная трудоемкость - | | | | | 557,13 чел-ч | | | | |
|  | | | | | | | Сметная заработная плата - | | | | | 75,842 тыс.руб | | | | |
| Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией цен на 01.09.2015 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | | Стоимость на единицу, руб | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | | |
| Всего | Экспл. машин | | Всего | | Основной зарплаты | | | Экспл. машин | обслуживающ. машины | | |
| ед. изм. | |
| Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты | | В т.ч. зарплаты | На един. | | Всего |
| №1 Общестроительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | | 11 |
| 1 | ТЕРр57-2-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 0,26 | | 140,08 | 4,77 | | 36,42 | | 35,18 | | | 1,24 | 11,39 | | 2,96 |
| (0) | Полы: линолеум; Полы при ремонте | 100 м2 покрытия | | 135,31 | 2,56 | | 0,67 | 0,13 | | 0,03 |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,1222 | | 0 |  | | 0 | |  | | | | | | |
| т | |
| 2 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0,26 | | 1 823,3266 | 77,13 | | 474,06 | | 171,53 | | | 20,05 | 54,5238 | | 14,18 |
| (0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1 | ЗП=478,07\*1,15\*1,2; ЭММ=51,42\*1,25\*1,2; ЗПм=24,97\*1,25\*1,2; ТЗТ=39,51\*1,15\*1,2; ТЗТм=1,27\*1,25\*1,2; Полы: керамическая плитка; Полы | 100 м2 стяжки | | 659,7366 | 37,455 | | 9,74 | 1,905 | | 0,5 |
| 3 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 1,56 | | 305,4272 | 13,41 | | 476,47 | | 12,79 | | | 20,92 | 0,69 | | 1,08 |
| (0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1 | V=0,26\*6; ЗП=5,94\*1,15\*1,2; ЭММ=8,94\*1,25\*1,2; ЗПм=4,13\*1,25\*1,2; ТЗТ=0,5\*1,15\*1,2; ТЗТм=0,21\*1,25\*1,2; Полы: керамическая плитка; Полы | 100 м2 стяжки | | 8,1972 | 6,195 | | 9,66 | 0,315 | | 0,49 |
| 4 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,052 | | 592,3738 | 62,67 | | 30,8 | | 12,24 | | | 3,26 | 17,4432 | | 0,91 |
| (0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1 | ЗП=170,51\*1,15\*1,2; ЭММ=41,78\*1,25\*1,2; ЗПм=3,15\*1,25\*1,2; ТЗТ=12,64\*1,15\*1,2; ТЗТм=0,16\*1,25\*1,2; Общестроительные работы; Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 1 т | | 235,3038 | 4,725 | | 0,25 | 0,24 | | 0,01 |
| 4.1 | [101-6040] | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм ( расход 2 кг/м2 26 м2\*2 кг=52 кг) | 27,04 | | 20,44 |  | | 552,7 | |  | | | | | | |
| м2 | |
| 5 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 0,26 | | 10 598,3286 | 264,9 | | 2 755,57 | | 572,45 | | | 68,87 | 165,2964 | | 42,98 |
| (0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1 | ЗП=1595,47\*1,15\*1,2; ЭММ=176,6\*1,25\*1,2; ЗПм=73,34\*1,25\*1,2; ТЗТ=119,78\*1,15\*1,2; ТЗТм=4,22\*1,25\*1,2; Полы: керамическая плитка; Полы | 100 м2 покрытия | | 2 201,7486 | 110,01 | | 28,6 | 6,33 | | 1,65 |
| 6 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 0,0672 | | 438,99 | 0 | | 29,5 | | 29,5 | | | 0 | 36,28 | | 2,44 |
| (0) | Общестроительные работы; Проемы при ремонте | 100 м2 дверных полотен | | 438,99 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,079296 | | 0 |  | | 0 | |  | | | | | | |
| т | |
| 7 | ТЕРр56-9-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,04 | | 2 608,35 | 419,1 | | 104,33 | | 87,57 | | | 16,76 | 179,3 | | 7,17 |
| (0) | Общестроительные работы; Проемы при ремонте | 100 коробок | | 2 189,25 | 58,16 | | 2,33 | 3,97 | | 0,16 |
| 7.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,42 | | 0 |  | | 0 | |  | | | | | | |
| т | |
| 8 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,0504 | | 22 709,2812 | 822,735 | | 1 144,55 | | 188,59 | | | 41,47 | 277,38 | | 13,98 |
| (0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1 | ЗП=2711,49\*1,15\*1,2; ЭММ=548,49\*1,25\*1,2; ЗПм=20,64\*1,25\*1,2; ТЗТ=201\*1,15\*1,2; ТЗТм=1,05\*1,25\*1,2; Двери: из ПВХ профиля; Деревянные конструкции | 100 м2 проемов | | 3 741,8562 | 30,96 | | 1,56 | 1,575 | | 0,08 |
| 8.1 | [203-0658] | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2 | 5,04 | | 1 600,13 |  | | 8 064,66 | |  | | | | | | |
| м2 | |
| 9 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 0,3 | | 271,1 | 0 | | 81,33 | | 81,33 | | | 0 | 22,82 | | 6,85 |
| (0) | Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 100 м2 | | 271,1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 10 | ТЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 0,65 | | 3 066,2324 | 213,915 | | 1 993,05 | | 1 102,62 | | | 139,04 | 118,4592 | | 77 |
| (0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1 | ЗП=1229,23\*1,15\*1,2; ЭММ=142,61\*1,25\*1,2; ЗПм=94,04\*1,25\*1,2; ТЗТ=85,84\*1,15\*1,2; ТЗТм=6,29\*1,25\*1,2; Отделочные работы; Отделочные работы | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1 696,3374 | 141,06 | | 91,69 | 9,435 | | 6,13 |
| 11 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 0,99 | | 5 207,6072 | 52,08 | | 5 155,53 | | 4 354,68 | | | 51,56 | 314,64 | | 311,49 |
| (0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1 | ЗП=3187,44\*1,15\*1,2; ЭММ=34,72\*1,25\*1,2; ЗПм=14,41\*1,25\*1,2; ТЗТ=228\*1,15\*1,2; ТЗТм=0,86\*1,25\*1,2; Отделочные работы; Отделочные работы | 100 м2 поверхности облицовки | | 4 398,6672 | 21,615 | | 21,4 | 1,29 | | 1,28 |
| 11.1 | [101-0259] | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные) | 99 | | 103,28 |  | | 10 224,72 | |  | | | | | | |
| м2 | |
| 12 | ТЕР11-01-033-01 | Демонтаж покрытий дощатых толщиной 28 мм | 0,26 | | 724,656 | 93,656 | | 188,41 | | 164,06 | | | 24,35 | 48,576 | | 12,63 |
| (0) МДС36 п3.3.1 | ЗП=788,75\*0,8; ЭММ=117,07\*0,8; ЗПм=9,79\*0,8; Мат=99,2\*0; ТЗТ=60,72\*0,8; ТЗТм=0,58\*0,8; Общестроительные работы; Полы | 100 м2 покрытия | | 631 | 7,832 | | 2,04 | 0,464 | | 0,12 |
| 13 | ТЕРр65-4-01 | Демонтаж раковин | 0,01 | | 675,93 | 9,54 | | 6,76 | | 6,66 | | | 0,1 | 51,3 | | 0,51 |
| (0) | Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка | 100 приборов | | 666,39 | 4,39 | | 0,04 | 0,26 | | 0 |
| 13.1 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0182 | | 0 |  | | 0 | |  | | | | | | |
| т | |
| 14 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин | 0,1 | | 1 124,786 | 26,67 | | 112,48 | | 18,17 | | | 2,67 | 12,4062 | | 1,24 |
| (0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1 | ЗП=131,7\*1,15\*1,2; ЭММ=17,78\*1,25\*1,2; ЗПм=1,18\*1,25\*1,2; ТЗТ=8,99\*1,15\*1,2; ТЗТм=0,07\*1,25\*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 10 комплектов | | 181,746 | 1,77 | | 0,18 | 0,105 | | 0,01 |
| 15 | ТЕР15-01-047-16(применит) | Устройство потолков из панелей ПВХ | 0,26 | | 37 277,8336 | 246,06 | | 9 692,24 | | 556,76 | | | 63,98 | 149,5368 | | 38,88 |
| (0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1 | ЗП=1551,72\*1,15\*1,2; ЭММ=164,04\*1,25\*1,2; ЗПм=4,92\*1,25\*1,2; ТЗТ=108,36\*1,15\*1,2; ТЗТм=0,25\*1,25\*1,2; Отделочные работы; Отделочные работы | 100 м2 поверхности облицовки | | 2 141,3736 | 7,38 | | 1,92 | 0,375 | | 0,1 |
| 15.1 | [206-1336] | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | - 273 | | 30,52 |  | | -8 331,96 | |  | | | | | | |
| м | |
| 15.2 | [101-3434] | Панели декоративные пластиковые "Кронапласт", размером 2700х250х10 мм | 26 | | 74,55 |  | | 1 938,3 | |  | | | | | | |
| м2 | |
| 16 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 0,06 | | 1 879,28 | 58,584 | | 112,76 | | 100,89 | | | 3,52 | 111,36 | | 6,68 |
| (0) МДС35.Пр.1.т.2.1 | ЗП=1401,28\*1,2; ЭММ=48,82\*1,2; ЗПм=3,93\*1,2; ТЗТ=92,8\*1,2; ТЗТм=0,2\*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах | 100 шт. | | 1 681,536 | 4,716 | | 0,28 | 0,24 | | 0,01 |
| 16.1 | [509-0768] | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | 6 | | 388,12 |  | | 2 328,72 | |  | | | | | | |
| шт. | |
| 16.2 | [501-8193] | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16 | 0,03 | | 9 524,65 |  | | 285,74 | |  | | | | | | |
| 1000 м | |
| 17 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 0,02 | | 515,04 | 7,524 | | 10,3 | | 9,34 | | | 0,15 | 38,64 | | 0,77 |
| (0) МДС35.Пр.1.т.2.1 | ЗП=388,98\*1,2; ЭММ=6,27\*1,2; ЗПм=0,59\*1,2; ТЗТ=32,2\*1,2; ТЗТм=0,04\*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах | 100 шт. | | 466,776 | 0,708 | | 0,01 | 0,048 | | 0 |
| 17.1 | [509-1201] | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 2 | | 3,97 |  | | 7,94 | |  | | | | | | |
| шт. | |
| 18 | ТЕРр62-33-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 0,036 | | 779,13 | 1,06 | | 28,05 | | 23,99 | | | 0,04 | 50,02 | | 1,8 |
| (0) | Отделочные работы; Малярные работы при ремонте | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | 666,27 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 18.1 | [101-6740] | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению МА-15 БИО | 0,000558 | | 52 922,69 |  | | 29,53 | |  | | | | | | |
| т | |
| 19 | ТЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 0,01 | | 22 387,2322 | 880,65 | | 223,87 | | 39,72 | | | 8,81 | 298,1904 | | 2,98 |
| (0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1 | ЗП=2878,19\*1,15\*1,2; ЭММ=587,1\*1,25\*1,2; ЗПм=34,6\*1,25\*1,2; ТЗТ=216,08\*1,15\*1,2; ТЗТм=1,76\*1,25\*1,2; Окна из ПВХ профиля (без утепления откосов); Деревянные конструкции | 100 м2 проемов | | 3 971,9022 | 51,9 | | 0,52 | 2,64 | | 0,03 |
| 19.1 | [203-1003] | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | 1 | | 3 014,22 |  | | 3 014,22 | |  | | | | | | |
| м2 | |
| 20 | ТССЦпг 01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 0,64 | | 374,5 | 0 | | 239,68 | | 0 | | | 0 |  | | |
| Цед=53,5\*7;Погрузка/разгрузка;Погрузо-разгрузочные работы | т | | 0 | 0 | | 0 |
| 21 | ТССЦпг 03-02-01-010 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъёмносью до 5 т на расстояние до 10 км | 0,64 | | 191,1522 | 0 | | 122,34 | |  | | | 0 |  | | |
| Цед=26,66\*7,17;Перевозка;Перевозка | т | |
| ИТОГО: | | | | | | | | 40 771,05 | | 7 568,07 | | | 466,79 | 546,53 | | |
| 170,89 | 10,6 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | |
| Санитарно-технические работы внутренние: канализация (14) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | 18,17\*9,8 | | | | | | | 9,8 | | | | 178,07 | |
| Машины и механизмы | | | | 2,67\*6,26 | | | | | | | 6,26 | | | | 16,71 | |
| Материалы | | | | 91,64\*3,32\*1,18 | | | | | | | 3,32 | | | | 359,01 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 553,79 | |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (14) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | (18,17+0,18)\*9,8\*1,28\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | 0,92 | | | | 165,44 | |
| Сметная прибыль | | | | (18,17+0,18)\*9,8\*0,83\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | 0,51 | | | | 91,71 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 810,94 | |
| Санитарно-технические работы внутренние: канализация (13) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | 6,66\*9,8 | | | | | | | 9,8 | | | | 65,27 | |
| Машины и механизмы | | | | 0,1\*6,26 | | | | | | | 6,26 | | | | 0,63 | |
| Материалы | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | 0 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 65,9 | |
| Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (13) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | (6,66+0,04)\*9,8\*0,74\*0,85\*0,94 | | | | | | | 0,59 | | | | 38,74 | |
| Сметная прибыль | | | | (6,66+0,04)\*9,8\*0,5\*0,8\*0,9 | | | | | | | 0,36 | | | | 23,64 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 128,28 | |
| Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (16, 17) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | 110,23\*9,8 | | | | | | | 9,8 | | | | 1 080,25 | |
| Машины и механизмы | | | | 3,67\*6,26 | | | | | | | 6,26 | | | | 22,97 | |
| Материалы | | | | 2631,56\*3,19\*1,18 | | | | | | | 3,19 | | | | 9 905,72 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 11 008,94 | |
| Электромонтажные работы на других объектах (16, 17) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | (110,23+0,29)\*9,8\*0,95\*0,85\*0,94 | | | | | | | 0,76 | | | | 823,15 | |
| Сметная прибыль | | | | (110,23+0,29)\*9,8\*0,65\*0,8\*0,9 | | | | | | | 0,47 | | | | 509,06 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 12 341,15 | |
| Полы: керамическая плитка (2, 3, 5) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | 756,77\*9,8 | | | | | | | 9,8 | | | | 7 416,35 | |
| Машины и механизмы | | | | 109,84\*6,26 | | | | | | | 6,26 | | | | 687,6 | |
| Материалы | | | | 2839,48\*4,38\*1,18 | | | | | | | 4,38 | | | | 14 675,57 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 22 779,52 | |
| Полы (2, 3, 5) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | (756,77+48)\*9,8\*1,23\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | 0,88 | | | | 6 940,34 | |
| Сметная прибыль | | | | (756,77+48)\*9,8\*0,75\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | 0,46 | | | | 3 627,9 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 33 347,76 | |
| Общестроительные работы (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | 12,24\*9,8 | | | | | | | 9,8 | | | | 119,95 | |
| Машины и механизмы | | | | 3,26\*6,26 | | | | | | | 6,26 | | | | 20,41 | |
| Материалы | | | | 568,01\*5,5\*1,18 | | | | | | | 5,5 | | | | 3 686,38 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 3 826,74 | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | (12,24+0,25)\*9,8\*1,2\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | 0,86 | | | | 105,27 | |
| Сметная прибыль | | | | (12,24+0,25)\*9,8\*0,77\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | 0,47 | | | | 57,53 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 3 989,54 | |
| Общестроительные работы (12) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | 164,06\*9,8 | | | | | | | 9,8 | | | | 1 607,79 | |
| Машины и механизмы | | | | 24,35\*6,26 | | | | | | | 6,26 | | | | 152,43 | |
| Материалы | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | 0 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 1 760,22 | |
| Полы (12) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | (164,06+2,04)\*9,8\*1,23\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | 0,88 | | | | 1 432,45 | |
| Сметная прибыль | | | | (164,06+2,04)\*9,8\*0,75\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | 0,46 | | | | 748,78 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 3 941,45 | |
| Общестроительные работы (9) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | 81,33\*9,8 | | | | | | | 9,8 | | | | 797,03 | |
| Машины и механизмы | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | 0 | |
| Материалы | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | 0 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 797,03 | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (9) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | (81,33+0)\*9,8\*1,1\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | 0,79 | | | | 629,66 | |
| Сметная прибыль | | | | (81,33+0)\*9,8\*0,7\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | 0,43 | | | | 342,72 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 1 769,41 | |
| Общестроительные работы (6, 7) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | 117,07\*9,8 | | | | | | | 9,8 | | | | 1 147,29 | |
| Машины и механизмы | | | | 16,76\*6,26 | | | | | | | 6,26 | | | | 104,92 | |
| Материалы | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | 0 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 1 252,21 | |
| Проемы при ремонте (6, 7) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | (117,07+2,33)\*9,8\*0,82\*0,85\*0,94 | | | | | | | 0,66 | | | | 772,28 | |
| Сметная прибыль | | | | (117,07+2,33)\*9,8\*0,62\*0,8\*0,9 | | | | | | | 0,45 | | | | 526,55 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 2 551,04 | |
| Двери: из ПВХ профиля (8) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | 188,59\*9,8 | | | | | | | 9,8 | | | | 1 848,18 | |
| Машины и механизмы | | | | 41,47\*6,26 | | | | | | | 6,26 | | | | 259,6 | |
| Материалы | | | | 8979,15\*2,19\*1,18 | | | | | | | 2,19 | | | | 23 203,92 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 25 311,7 | |
| Деревянные конструкции (8) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | (188,59+1,56)\*9,8\*1,18\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | 0,85 | | | | 1 583,95 | |
| Сметная прибыль | | | | (188,59+1,56)\*9,8\*0,63\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | 0,39 | | | | 726,75 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 27 622,4 | |
| Полы: линолеум (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | 35,18\*9,8 | | | | | | | 9,8 | | | | 344,76 | |
| Машины и механизмы | | | | 1,24\*6,26 | | | | | | | 6,26 | | | | 7,76 | |
| Материалы | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | 0 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 352,52 | |
| Полы при ремонте (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | (35,18+0,67)\*9,8\*0,8\*0,85\*0,94 | | | | | | | 0,64 | | | | 224,85 | |
| Сметная прибыль | | | | (35,18+0,67)\*9,8\*0,68\*0,8\*0,9 | | | | | | | 0,49 | | | | 172,15 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 749,52 | |
| Отделочные работы (10, 11, 15) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | 6014,06\*9,8 | | | | | | | 9,8 | | | | 58 937,79 | |
| Машины и механизмы | | | | 254,58\*6,26 | | | | | | | 6,26 | | | | 1 593,67 | |
| Материалы | | | | 14403,24\*4,28\*1,18 | | | | | | | 4,28 | | | | 72 742,12 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 133 273,58 | |
| Отделочные работы (10, 11, 15) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | (6014,06+115,01)\*9,8\*1,05\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | 0,76 | | | | 45 649,31 | |
| Сметная прибыль | | | | (6014,06+115,01)\*9,8\*0,55\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | 0,34 | | | | 20 422,06 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 199 344,95 | |
| Отделочные работы (18) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | 23,99\*9,8 | | | | | | | 9,8 | | | | 235,1 | |
| Машины и механизмы | | | | 0,04\*6,26 | | | | | | | 6,26 | | | | 0,25 | |
| Материалы | | | | 33,55\*4,28\*1,18 | | | | | | | 4,28 | | | | 169,44 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 404,79 | |
| Малярные работы при ремонте (18) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | (23,99+0)\*9,8\*0,8\*0,85\*0,94 | | | | | | | 0,64 | | | | 150,47 | |
| Сметная прибыль | | | | (23,99+0)\*9,8\*0,5\*0,8\*0,9 | | | | | | | 0,36 | | | | 84,64 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 639,9 | |
| Окна из ПВХ профиля (без утепления откосов) (19) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | 39,72\*9,8 | | | | | | | 9,8 | | | | 389,26 | |
| Машины и механизмы | | | | 8,81\*6,26 | | | | | | | 6,26 | | | | 55,15 | |
| Материалы | | | | 3189,57\*2,19\*1,18 | | | | | | | 2,19 | | | | 8 242,49 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 8 686,9 | |
| Деревянные конструкции (19) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | (39,72+0,52)\*9,8\*1,18\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | 0,85 | | | | 335,2 | |
| Сметная прибыль | | | | (39,72+0,52)\*9,8\*0,63\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | 0,39 | | | | 153,8 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 9 175,9 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 296 412,24 | |
| Итого по погрузке | | | | | | | | | | |  | | | | 239,68 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 296 651,92 | |
| Итого по перевозке | | | | | | | | | | |  | | | | 122,34 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 296 774,26 | |
| Непредвиденные расходы | | | | 296774,26\*0,02164 | | | | | | | 2% | | | | 6422,29 | |
| Итого | | | | | | | | | | |  | | | | 303 196,55 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СОСТАВИЛ | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| ПРОВЕРИЛ | |  | | | | | | |  | | | | | | | |