|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Дефектная ведомость | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на ремонт помещения прачечной в здании Областное автономное учреждение социального обслуживания Боровичский комплексный центр социального обслуживания по адресу174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Революции, д. 33 на условиях: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Позиция | | № п/п | | | Единица измерения | | Количество | | | | Техническое состояние и методы реставрации | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м плинтуса | | 0,3166 | | | | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,3166 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м2 покрытия | | 0,2769 | | | | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,2769 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м2 покрытия | | 0,2769 | | | | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,2769 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м2 основания | | 0,2769 | | | | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,2769 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м2 основания | | 0,2769 | | | | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,2769 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м2 стяжки | | 0,2769 | | | | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,2769 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м2 стяжки | | 0,2769 | | | | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,2769 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 1 т | | 0,0522 | | | | Армирование подстилающих слоев и набетонок | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,0522 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | м2 | | 29 | | | | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 29 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м2 покрытия | | 0,2769 | | | | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,2769 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | м2 | | 28,2438 | | | | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300х300 мм, цвет "Беж" | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 28,2438 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м2 поверхности облицовки | | 0,2652 | | | | Устройство потолков реечных алюминиевых (применительно из пластиковых панелей) | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,2652 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | м2 | | 27,84 | | | | Панели декоративные пластиковые "Кронапласт", размером 2700х250х10 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 27,84 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | м | | 36 | | | | Уголок декоративный (пристенный) | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 36 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м2 перегородок | | 0,173 | | | | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,173 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | | 0,79 | | | | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,79 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м2 поверхности облицовки | | 0,79 | | | | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,79 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | 0,0525 | | | | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,0525 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | кг | | 0,845 | | | | Эмаль ПФ-115 белая | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,845 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м2 дверных полотен | | 0,0504 | | | | Снятие дверных полотен | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,0504 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 коробок | | 0,03 | | | | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,03 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м2 проемов | | 0,0168 | | | | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,0168 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт | | 1 | | | | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 (14215:1,18:2,08) | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 1 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м коробок блоков | | 0,1 | | | | Установка и крепление наличников | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | м | | 11,2 | | | | Наличники из ПВХ, шириной 70 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 11,2 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 приборов | | 0,01 | | | | Смена раковин | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,01 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м трубопровода | | 0,06 | | | | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,06 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | комплект | | 2 | | | | Сифон "Элит" с нержавеющим отводом для стиральных машин | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 2 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт. | | 2 | | | | Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 2 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м трубопровода | | 0,06 | | | | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,06 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт. | | 1 | | | | Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 1 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м трубопровода | | 0,04 | | | | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,04 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт. | | 3 | | | | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 3 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт. | | 8 | | | | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 8 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт. | | 6 | | | | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 6 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт. | | 2 | | | | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 2 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | м | | 3,596 | | | | Труба из полипропилена PN 25/20 | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 3,596 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 10 компл. | | 0,2 | | | | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных (Машинок стиральных автомат) | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,2 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт | | 2 | | | | Стиральная машинка б/у | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 2 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 приборов | | 0,05 | | | | Смена гибких подводок | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт. | | 5 | | | | Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 5 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м трубопровода | | 0,06 | | | | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,06 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | м | | 5,394 | | | | Труба из полипропилена PN 10/20 | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 5,394 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт. | | 3 | | | | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 3 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт. | | 8 | | | | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 8 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт. | | 6 | | | | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 6 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт. | | 2 | | | | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 2 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 10 компл. | | 0,1 | | | | Установка ванн купальных прямых стальных | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 1 решетка | | 5 | | | | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 5 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт. | | 5 | | | | Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 150х150 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 5 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 отверстий | | 0,01 | | | | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,01 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 шт. | | 0,05 | | | | Демонтаж выключателей, розеток | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 шт. | | 0,05 | | | | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 шт. | | 0,02 | | | | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,02 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт. | | 2 | | | | Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 2 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 шт. | | 0,02 | | | | Розетка штепсельная трехполюсная | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,02 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт. | | 2 | | | | Розетка штепсельная для открытой проводки РШ-П-20-0-IP43-01-10/42 | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 2 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 шт. | | 0,06 | | | | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,06 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт. | | 6 | | | | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 6 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м | | 0,7 | | | | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,7 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 1000 м | | 0,07 | | | | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,07 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 100 м | | 0,7 | | | | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 0,7 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | шт. | | 122 | | | | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 122 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | т | | 5,4 | | | | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную к-7,0 | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 5,4 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | т | | 5,4 | | | | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км | | | | | | | | | | | | | |
| <Нет раздела> | 5,4 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ФОРМА № 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование стройки - Областное автономное учреждение социального обслуживания Боровичский комплексный центр социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объект: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Революции, д. 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на ремонт помещения прачечной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание | | | | | | | | | | | | | Сметная стоимость - | | | | | | | 326,103 тыс.руб | | | | | |
| Чертежи № | | | | | | | | | | | | | Нормативная трудоемкость - | | | | | | | 531,61 чел-ч | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | Сметная заработная плата - | | | | | | | 77,778 тыс.руб | | | | | |
| Составлена в ценах Января 2000 г.с учетом индексов изменения сметной стоимости за август 2016г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | | Наименование работ и затрат | | | | | Количество | | Стоимость на единицу, руб | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | | | |
| Всего | | Экспл. машин | | Всего | | | | Основной зарплаты | | | Экспл. машин | обслуживающ. машины | | | |
| ед. изм. | |
| Основной зарплаты | | В т.ч. зарплаты | | В т.ч. зарплаты | На един. | | Всего | |
| №1 <Нет раздела> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | | 9 | 10 | | 11 | |
| Полы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр57-3-01 | | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | | | | | 0,3166 | | 44,79 | | 0 | | 14,18 | | | | 14,18 | | | 0 | 3,77 | | 1,19 | |
| (0) | |  | | | | | 100 м плинтуса | | 44,79 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.1 | 509-9900 | | Строительный мусор | | | | | 0,034826 | | 0 | | 0,11 | | 0 | | | |  | | | | | | | |
| т | |
| 2 | ТЕРр57-2-01 | | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | | | | | 0,2769 | | 140,08 | | 4,77 | | 38,79 | | | | 37,47 | | | 1,32 | 11,39 | | 3,15 | |
| (0) | |  | | | | | 100 м2 покрытия | | 135,31 | | 2,56 | | 0,71 | 0,13 | | 0,04 | |
| 2.1 | 509-9900 | | Строительный мусор | | | | | 0,130143 | | 0 | | 0,47 | | 0 | | | |  | | | | | | | |
| т | |
| 3 | ТЕРр57-2-05 | | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | | | | | 0,2769 | | 197,61 | | 5,51 | | 54,72 | | | | 53,19 | | | 1,53 | 16,17 | | 4,48 | |
| (0) | |  | | | | | 100 м2 покрытия | | 192,1 | | 2,95 | | 0,82 | 0,15 | | 0,04 | |
| 3.1 | 509-9900 | | Строительный мусор | | | | | 0,346125 | | 0 | | 1,25 | | 0 | | | |  | | | | | | | |
| т | |
| 4 | ТЕРр57-1-03 | | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | | | | | 0,2769 | | 207,19 | | 0 | | 57,37 | | | | 57,37 | | | 0 | 17,44 | | 4,83 | |
| (0) | |  | | | | | 100 м2 основания | | 207,19 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 4.1 | 509-9900 | | Строительный мусор | | | | | 1,293123 | | 0 | | 4,67 | | 0 | | | |  | | | | | | | |
| т | |
| 5 | ТЕРр57-1-02 | | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | | | | | 0,2769 | | 91,12 | | 0 | | 25,23 | | | | 25,23 | | | 0 | 7,67 | | 2,12 | |
| (0) | |  | | | | | 100 м2 основания | | 91,12 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 5.1 | 509-9900 | | Строительный мусор | | | | | 0,19383 | | 0 | | 0,7 | | 0 | | | |  | | | | | | | |
| т | |
| 6 | ТЕР11-01-011-01 | | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | | | | | 0,2769 | | 1 823,32 | | 77,13 | | 504,88 | | | | 182,68 | | | 21,36 | 54,52 | | 15,1 | |
| (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.1; МДС 81-35.2004.п.4.7 | | ЗП=478,07\*1,2\*1,15; ЭММ=51,42\*1,2\*1,25; ЗПм=24,97\*1,2\*1,25; ТЗТ=39,51\*1,2\*1,15; ТЗТм=1,27\*1,2\*1,25 | | | | | 100 м2 стяжки | | 659,73 | | 37,45 | | 10,37 | 1,9 | | 0,53 | |
| 7 | ТЕР11-01-011-02 | | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | | | | | 0,2769 | | 1 743,6 | | 80,46 | | 482,8 | | | | 13,87 | | | 22,28 | 4,14 | | 1,15 | |
| (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.1; МДС 81-35.2004.п.4.7 | | ЗП=6,05\*1,2\*1,15\*6; ЭММ=8,94\*1,2\*1,25\*6; ЗПм=4,13\*1,2\*1,25\*6; Мат=268,84\*6; ТЗТ=0,5\*1,2\*1,15\*6; ТЗТм=0,21\*1,2\*1,25\*6 | | | | | 100 м2 стяжки | | 50,1 | | 37,2 | | 10,3 | 1,86 | | 0,52 | |
| 8 | ТЕР06-01-015-10 | | Армирование подстилающих слоев и набетонок | | | | | 0,0522 | | 592,39 | | 62,68 | | 30,92 | | | | 12,28 | | | 3,27 | 17,45 | | 0,91 | |
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.1 | | ЗП=170,51\*1,15\*1,2; ЭММ=41,78\*1,25\*1,2; ЗПм=3,15\*1,25\*1,2; ТЗТ=12,64\*1,15\*1,2; ТЗТм=0,16\*1,25\*1,2 | | | | | 1 т | | 235,31 | | 4,73 | | 0,25 | 0,24 | | 0,01 | |
| 9 | [101-6040] | | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | | | | | 29 | | 20,44 | | 0 | | 592,76 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | м2 | |
| 10 | ТЕР11-01-027-06 | | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | | | | | 0,2769 | | 10 598,32 | | 264,9 | | 2 934,67 | | | | 609,66 | | | 73,35 | 165,3 | | 45,77 | |
| (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.1; МДС 81-35.2004.п.4.7 | | ЗП=1595,47\*1,2\*1,15; ЭММ=176,6\*1,2\*1,25; ЗПм=73,34\*1,2\*1,25; ТЗТ=119,78\*1,2\*1,15; ТЗТм=4,22\*1,2\*1,25 | | | | | 100 м2 покрытия | | 2 201,74 | | 110,01 | | 30,46 | 6,33 | | 1,75 | |
| 10.1 | [101-0287] | | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | | | | | -28,2438 | | 69,75 | | -102 | | -1 970,01 | | | |  | | | | | | | |
| м2 | |
| 11 | [101-5553] | | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300х300 мм, цвет "Беж" | | | | | 28,2438 | | 106,31 | | 0 | | 3 002,6 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | м2 | |
| Потолок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ТЕР15-01-047-16 | | Устройство потолков реечных алюминиевых (применительно из пластиковых панелей) | | | | | 0,2652 | | 37 277,83 | | 246,06 | | 9 886,08 | | | | 567,89 | | | 65,26 | 149,53 | | 39,66 | |
| (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.1; МДС 81-35.2004.п.4.7 | | ЗП=1551,72\*1,2\*1,15; ЭММ=164,04\*1,2\*1,25; ЗПм=4,92\*1,2\*1,25; ТЗТ=108,36\*1,2\*1,15; ТЗТм=0,25\*1,2\*1,25 | | | | | 100 м2 поверхности облицовки | | 2 141,37 | | 7,38 | | 1,96 | 0,38 | | 0,1 | |
| 12.1 | [206-1336] | | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | | | | | -278,46 | | 30,52 | | -1 050 | | -8 498,6 | | | |  | | | | | | | |
| м | |
| 13 | [101-3434] | | Панели декоративные пластиковые "Кронапласт", размером 2700х250х10 мм | | | | | 27,84 | | 74,55 | | 0 | | 2 075,47 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | м2 | |
| 14 | [206-1338] | | Уголок декоративный (пристенный) | | | | | 36 | | 7,76 | | 0 | | 279,36 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | м | |
| Стены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ТЕРр55-5-01 | | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | | | | | 0,173 | | 2 543,62 | | 709,43 | | 440,05 | | | | 317,31 | | | 122,73 | 141,2 | | 24,43 | |
| (0) | |  | | | | | 100 м2 перегородок | | 1 834,19 | | 98,45 | | 17,03 | 6,72 | | 1,16 | |
| 15.1 | 509-9899 | | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | | | | 3,3562 | | 0 | | 19,4 | | 0 | | | |  | | | | | | | |
| т | |
| 16 | ТЕР10-05-008-03 | | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом | | | | | 0,79 | | 8 715,43 | | 39,29 | | 6 885,19 | | | | 1 220,39 | | | 31,04 | 111,78 | | 88,31 | |
| (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.1; МДС 81-35.2004.п.4.7 | | ЗП=1119,42\*1,2\*1,15; ЭММ=26,19\*1,2\*1,25; ЗПм=0\*1,2\*1,25; ТЗТ=81\*1,2\*1,15; ТЗТм=0\*1,2\*1,25 | | | | | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | | 1 544,8 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 17 | ТЕР15-01-019-05 | | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | | | | | 0,79 | | 4 765,68 | | 60,12 | | 3 764,89 | | | | 2 433,53 | | | 47,49 | 220,34 | | 174,07 | |
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.1 | | ЗП=2232,19\*1,15\*1,2; ЭММ=40,08\*1,25\*1,2; ЗПм=25,53\*1,25\*1,2; ТЗТ=159,67\*1,15\*1,2; ТЗТм=1,65\*1,25\*1,2 | | | | | 100 м2 поверхности облицовки | | 3 080,42 | | 38,29 | | 30,25 | 2,47 | | 1,95 | |
| 17.1 | [101-0259] | | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные) | | | | | 79 | | 103,28 | | 100 | | 8 159,12 | | | |  | | | | | | | |
| м2 | |
| 18 | ТЕРр62-33-02 | | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | | | | | 0,0525 | | 1 129,86 | | 1,06 | | 59,32 | | | | 46,11 | | | 0,06 | 65,94 | | 3,46 | |
| (0) | |  | | | | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | 878,32 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 19 | [113-8028] | | Эмаль ПФ-115 белая | | | | | 0,845 | | 32,16 | | 0 | | 27,18 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | кг | |
| Проемы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ТЕРр56-10-01 | | Снятие дверных полотен | | | | | 0,0504 | | 438,99 | | 0 | | 22,13 | | | | 22,13 | | | 0 | 36,28 | | 1,83 | |
| (0) | |  | | | | | 100 м2 дверных полотен | | 438,99 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 20.1 | 509-9900 | | Строительный мусор | | | | | 0,059472 | | 0 | | 1,18 | | 0 | | | |  | | | | | | | |
| т | |
| 21 | ТЕРр56-9-01 | | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | | | | | 0,03 | | 2 608,35 | | 419,1 | | 78,25 | | | | 65,68 | | | 12,57 | 179,3 | | 5,38 | |
| (0) | |  | | | | | 100 коробок | | 2 189,25 | | 58,16 | | 1,74 | 3,97 | | 0,12 | |
| 21.1 | 509-9900 | | Строительный мусор | | | | | 0,315 | | 0 | | 10,5 | | 0 | | | |  | | | | | | | |
| т | |
| 22 | ТЕР10-01-047-05 | | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 | | | | | 0,0168 | | 6 973,49 | | 729,33 | | 117,15 | | | | 30,79 | | | 12,25 | 139,37 | | 2,34 | |
| (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.1; МДС 81-35.2004.п.4.7 | | ЗП=1328,02\*1,2\*1,15; ЭММ=486,22\*1,2\*1,25; ЗПм=10,22\*1,2\*1,25; ТЗТ=100,99\*1,2\*1,15; ТЗТм=0,52\*1,2\*1,25 | | | | | 100 м2 проемов | | 1 832,66 | | 15,33 | | 0,26 | 0,78 | | 0,01 | |
| 23 | [факт цена] | | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 (14215:1,18:2,08) | | | | | 1 | | 5 792 | | 0 | | 5 792 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт | |
| 24 | ТЕР10-01-060-01 | | Установка и крепление наличников | | | | | 0,1 | | 146,33 | | 6,35 | | 14,63 | | | | 13,43 | | | 0,64 | 10,79 | | 1,08 | |
| (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.1; МДС 81-35.2004.п.4.7 | | ЗП=97,28\*1,2\*1,15; ЭММ=4,23\*1,2\*1,25; ЗПм=0\*1,2\*1,25; ТЗТ=7,82\*1,2\*1,15; ТЗТм=0\*1,2\*1,25 | | | | | 100 м коробок блоков | | 134,25 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 25 | [101-3010] | | Наличники из ПВХ, шириной 70 мм | | | | | 11,2 | | 39,65 | | 0 | | 444,08 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | м | |
| Сантехнические работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ТЕРр65-6-19 | | Смена раковин | | | | | 0,01 | | 3 642,16 | | 99,75 | | 36,42 | | | | 26,44 | | | 1 | 191,3 | | 1,91 | |
| (0) | |  | | | | | 100 приборов | | 2 643,77 | | 13,76 | | 0,14 | 0,7 | | 0,01 | |
| 26.1 | 301-9400 | | Приборы санитарно-технические маериал б/у | | | | | 1 | | 0 | | 100 | | 0 | | | |  | | | | | | | |
| комплект | |
| 27 | ТЕР16-04-001-01 | | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | | | | | 0,06 | | 4 818,19 | | 4,73 | | 289,09 | | | | 80,32 | | | 0,28 | 88,66 | | 5,32 | |
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.1 | | ЗП=970,02\*1,15\*1,2; ЭММ=3,15\*1,25\*1,2; ЗПм=0,39\*1,25\*1,2; ТЗТ=64,24\*1,15\*1,2; ТЗТм=0,02\*1,25\*1,2 | | | | | 100 м трубопровода | | 1 338,62 | | 0,59 | | 0,04 | 0,04 | | 0 | |
| 28 | [301-7790] | | Сифон "Элит" с нержавеющим отводом для стиральных машин | | | | | 2 | | 33,13 | | 0 | | 66,26 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | комплект | |
| 29 | [507-4359] | | Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм | | | | | 2 | | 2,7 | | 0 | | 5,4 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт. | |
| 30 | ТЕР16-04-001-02 | | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | | | | | 0,06 | | 7 586,26 | | 10,86 | | 455,18 | | | | 77,02 | | | 0,65 | 85,01 | | 5,1 | |
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.1 | | ЗП=930,16\*1,15\*1,2; ЭММ=7,24\*1,25\*1,2; ЗПм=0,98\*1,25\*1,2; ТЗТ=61,6\*1,15\*1,2; ТЗТм=0,05\*1,25\*1,2 | | | | | 100 м трубопровода | | 1 283,62 | | 1,48 | | 0,09 | 0,07 | | 0 | |
| 31 | [507-4361] | | Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм | | | | | 1 | | 3,48 | | 0 | | 3,48 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт. | |
| 32 | ТЕР16-04-002-01 | | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | | | | | 0,04 | | 6 650,69 | | 2 115,78 | | 266,03 | | | | 158,57 | | | 84,63 | 262,54 | | 10,5 | |
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.1 | | ЗП=2872,62\*1,15\*1,2; ЭММ=1410,52\*1,25\*1,2; ЗПм=263,84\*1,25\*1,2; ТЗТ=190,24\*1,15\*1,2; ТЗТм=13,42\*1,25\*1,2 | | | | | 100 м трубопровода | | 3 964,21 | | 395,76 | | 15,83 | 20,14 | | 0,81 | |
| 32.1 | [507-0622] | | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | | | | | -0,3596 | | 53,96 | | -8,99 | | -19,4 | | | |  | | | | | | | |
| 10 м | |
| 33 | [507-3286] | | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | | | | | 3 | | 1,83 | | 0 | | 5,49 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт. | |
| 34 | [507-5001] | | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | | | | | 8 | | 3,13 | | 0 | | 25,04 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт. | |
| 35 | [507-5088] | | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | | | | | 6 | | 21,14 | | 0 | | 126,84 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт. | |
| 36 | [302-1490] | | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | | | | | 2 | | 36,17 | | 0 | | 72,34 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт. | |
| 37 | [507-3366] | | Труба из полипропилена PN 25/20 | | | | | 3,596 | | 25 | | 0 | | 89,9 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | м | |
| 38 | ТЕР17-01-008-01 | | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных (Машинок стиральных автомат) | | | | | 0,2 | | 28 466,78 | | 180,06 | | 5 693,36 | | | | 345,28 | | | 36,01 | 120,55 | | 24,11 | |
| (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.1; МДС 81-35.2004.п.4.7 | | ЗП=1251\*1,2\*1,15; ЭММ=120,04\*1,2\*1,25; ЗПм=19,46\*1,2\*1,25; ТЗТ=87,36\*1,2\*1,15; ТЗТм=0,99\*1,2\*1,25 | | | | | 10 компл. | | 1 726,38 | | 29,19 | | 5,84 | 1,49 | | 0,3 | |
| 38.1 | [301-1512] | | Нагреватель индивидуальный пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2 материал б/у | | | | | -2 | | 2 654 | | -10 | | -5 308 | | | |  | | | | | | | |
| комплект | |
| 39 |  | | Стиральная машинка б/у | | | | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт | |
| 40 | ТЕРр65-6-10 | | Смена гибких подводок | | | | | 0,05 | | 731,3 | | 7,13 | | 36,57 | | | | 36,21 | | | 0,36 | 52,4 | | 2,62 | |
| (0) | |  | | | | | 100 приборов | | 724,17 | | 0,98 | | 0,05 | 0,05 | | 0 | |
| 41 | [301-1266] | | Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм | | | | | 5 | | 17,41 | | 0 | | 87,05 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт. | |
| 42 | ТЕР16-04-002-01 | | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | | | | | 0,06 | | 6 650,69 | | 2 115,78 | | 399,04 | | | | 237,85 | | | 126,95 | 262,54 | | 15,75 | |
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.1 | | ЗП=2872,62\*1,15\*1,2; ЭММ=1410,52\*1,25\*1,2; ЗПм=263,84\*1,25\*1,2; ТЗТ=190,24\*1,15\*1,2; ТЗТм=13,42\*1,25\*1,2 | | | | | 100 м трубопровода | | 3 964,21 | | 395,76 | | 23,75 | 20,14 | | 1,21 | |
| 42.1 | [507-0622] | | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | | | | | -0,5394 | | 53,96 | | -8,99 | | -29,11 | | | |  | | | | | | | |
| 10 м | |
| 43 | [507-3336] | | Труба из полипропилена PN 10/20 | | | | | 5,394 | | 8,03 | | 0 | | 43,31 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | м | |
| 44 | [507-3286] | | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | | | | | 3 | | 1,83 | | 0 | | 5,49 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт. | |
| 45 | [507-5001] | | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | | | | | 8 | | 3,13 | | 0 | | 25,04 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт. | |
| 46 | [507-5088] | | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | | | | | 6 | | 21,14 | | 0 | | 126,84 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт. | |
| 47 | [302-1490] | | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | | | | | 2 | | 36,17 | | 0 | | 72,34 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт. | |
| 48 | ТЕР17-01-001-02 | | Установка ванн купальных прямых стальных | | | | | 0,1 | | 10 686,3 | | 161,71 | | 1 068,63 | | | | 43,77 | | | 16,17 | 29,88 | | 2,99 | |
| (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.1; МДС 81-35.2004.п.4.7 | | ЗП=317,17\*1,2\*1,15; ЭММ=107,81\*1,2\*1,25; ЗПм=10,03\*1,2\*1,25; ТЗТ=21,65\*1,2\*1,15; ТЗТм=0,51\*1,2\*1,25 | | | | | 10 компл. | | 437,69 | | 15,05 | | 1,51 | 0,76 | | 0,08 | |
| 49 | ТЕР20-02-003-03 | | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм | | | | | 5 | | 34,88 | | 3,95 | | 174,4 | | | | 110,2 | | | 19,75 | 1,62 | | 8,1 | |
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.1 | | ЗП=15,97\*1,15\*1,2; ЭММ=2,63\*1,25\*1,2; ЗПм=0\*1,25\*1,2; ТЗТ=1,17\*1,15\*1,2; ТЗТм=0\*1,25\*1,2 | | | | | 1 решетка | | 22,04 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 49.1 | [301-0604] | | Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм | | | | | -0,2 | | 118,2 | | -0,04 | | -23,64 | | | |  | | | | | | | |
| м2 | |
| 50 | [301-4485] | | Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 150х150 мм | | | | | 5 | | 13,74 | | 0 | | 68,7 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт. | |
| 51 | ТЕРр69-1-02 | | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | | | | | 0,01 | | 1 015,74 | | 0 | | 10,16 | | | | 10,16 | | | 0 | 85,5 | | 0,86 | |
| (0) | |  | | | | | 100 отверстий | | 1 015,74 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 51.1 | 509-9900 | | Строительный мусор | | | | | 0,0011 | | 0 | | 0,11 | | 0 | | | |  | | | | | | | |
| т | |
| Электромонтажные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | ТЕРр67-4-01 | | Демонтаж выключателей, розеток | | | | | 0,05 | | 69,38 | | 0 | | 3,47 | | | | 3,47 | | | 0 | 5,84 | | 0,29 | |
| (0) | |  | | | | | 100 шт. | | 69,38 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 53 | ТЕРр67-4-05 | | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | | | | | 0,05 | | 221,38 | | 2,94 | | 11,07 | | | | 10,92 | | | 0,15 | 17,89 | | 0,89 | |
| (0) | |  | | | | | 100 шт. | | 218,44 | | 1,57 | | 0,08 | 0,08 | | 0 | |
| 54 | ТЕРм08-03-591-02 | | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | | | | | 0,02 | | 515,04 | | 7,52 | | 10,3 | | | | 9,34 | | | 0,15 | 30,91 | | 0,62 | |
| (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1 | | ЗП=388,98\*1,2; ЭММ=6,27\*1,2; ЗПм=0,59\*1,2; ТЗТ=25,76\*1,2; ТЗТм=0,03\*1,2 | | | | | 100 шт. | | 466,78 | | 0,71 | | 0,01 | 0,04 | | 0 | |
| 55 | [509-6442] | | Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | | | | | 2 | | 16,63 | | 0 | | 33,26 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт. | |
| 56 | ТЕРм08-03-591-11 | | Розетка штепсельная трехполюсная | | | | | 0,02 | | 1 176 | | 23,44 | | 23,52 | | | | 21,28 | | | 0,47 | 70,48 | | 1,41 | |
| (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1 | | ЗП=886,82\*1,2; ЭММ=19,53\*1,2; ЗПм=1,57\*1,2; ТЗТ=58,73\*1,2; ТЗТм=0,08\*1,2 | | | | | 100 шт. | | 1 064,18 | | 1,88 | | 0,04 | 0,1 | | 0 | |
| 57 | [503-4061] | | Розетка штепсельная для открытой проводки РШ-П-20-0-IP43-01-10/42 | | | | | 2 | | 21,64 | | 0 | | 43,28 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт. | |
| 58 | ТЕРм08-03-594-02 | | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | | | | | 0,06 | | 1 879,28 | | 58,58 | | 112,76 | | | | 100,89 | | | 3,51 | 111,36 | | 6,68 | |
| (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1 | | ЗП=1401,28\*1,2; ЭММ=48,82\*1,2; ЗПм=3,93\*1,2; ТЗТ=92,8\*1,2; ТЗТм=0,2\*1,2 | | | | | 100 шт. | | 1 681,54 | | 4,72 | | 0,28 | 0,24 | | 0,01 | |
| 59 | [509-0768] | | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | | | | | 6 | | 388,12 | | 0 | | 2 328,72 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт. | |
| 60 | ТЕРм08-02-412-01 | | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | | | | | 0,7 | | 92,78 | | 2,93 | | 64,95 | | | | 54,01 | | | 2,05 | 5,39 | | 3,77 | |
| (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1 | | ЗП=64,3\*1,2; ЭММ=2,44\*1,2; ЗПм=0,2\*1,2; ТЗТ=4,49\*1,2; ТЗТм=0,01\*1,2 | | | | | 100 м | | 77,16 | | 0,24 | | 0,17 | 0,01 | | 0,01 | |
| 61 | [501-8443] | | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | | | | | 0,07 | | 5 189,52 | | 0 | | 363,27 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | 1000 м | |
| 62 | ТЕРм08-10-010-01 | | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | | | | | 0,7 | | 350,16 | | 76,91 | | 245,11 | | | | 178,5 | | | 53,84 | 18,24 | | 12,77 | |
| (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1 | | ЗП=212,5\*1,2; ЭММ=64,09\*1,2; ЗПм=0\*1,2; ТЗТ=15,2\*1,2; ТЗТм=0\*1,2 | | | | | 100 м | | 255 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 62.1 | [301-1380] | | Трубки защитные гофрированные | | | | | 70,84 | | 14,44 | | 101,2 | | 1 022,93 | | | |  | | | | | | | |
| м | |
| 63 | [103-2600] | | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | | | | | 122 | | 0,34 | | 0 | | 41,48 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | шт. | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | ТССЦпг01-01-01-041 | | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную к-7,0 | | | | | 5,4 | | 374,5 | | 0 | | 2 022,3 | | | | 0 | | | 0 |  | | | |
|  | | | | | т | | 0 | | 0 | | 0 |
| 65 | ТССЦпг03-21-01-009 | | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км | | | | | 5,4 | | 85,97 | | 0 | | 464,24 | | | |  | | | 0 |  | | | |
|  | | | | | т | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | 43 491,58 | | | | 7 227,42 | | | 761,12 | 522,95 | | | |
| 151,98 | 8,66 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | Прямые | | |
| Полы: линолеум (1, 2, 3, 4, 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 187,44\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 1 976 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 2,85\*7,8 | | | | | | | | | | 7,8 | | | | 22 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 0\*4,64 | | | | | | | | | | 4,64 | | | | 0 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 1 998 | | |
| Полы при ремонте (1, 2, 3, 4, 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (187,44+1,53)\*10,54\*0,8\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,64 | | | | 1 275 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (187,44+1,53)\*10,54\*0,68\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,49 | | | | 976 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 4 249 | | |
| Полы: керамическая плитка (6, 7, 10, 11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 806,21\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 8 497 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 116,99\*7,29 | | | | | | | | | | 7,29 | | | | 853 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 4031,74\*4,01 | | | | | | | | | | 4,01 | | | | 16 167 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 25 517 | | |
| Полы (6, 7, 10, 11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (806,21+51,13)\*10,54\*1,23\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,88 | | | | 7 952 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (806,21+51,13)\*10,54\*0,75\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,46 | | | | 4 157 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 37 626 | | |
| Полы: керамическая плитка (8, 9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 12,28\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 129 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 3,27\*7,29 | | | | | | | | | | 7,29 | | | | 24 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 608,13\*4,01 | | | | | | | | | | 4,01 | | | | 2 439 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 2 592 | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (8, 9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (12,28+0,25)\*10,54\*1,05\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,76 | | | | 100 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (12,28+0,25)\*10,54\*0,65\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,4 | | | | 53 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 2 745 | | |
| Отделочные работы (12, 13, 17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 3001,42\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 31 635 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 112,75\*8,32 | | | | | | | | | | 8,32 | | | | 938 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 12272,78\*3,98 | | | | | | | | | | 3,98 | | | | 48 846 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 81 419 | | |
| Отделочные работы (12, 13, 17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (3001,42+32,21)\*10,54\*1,05\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,76 | | | | 24 301 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (3001,42+32,21)\*10,54\*0,55\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,34 | | | | 10 871 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 116 591 | | |
| Отделочные работы (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 0\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 0 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 0\*8,32 | | | | | | | | | | 8,32 | | | | 0 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 279,36\*3,98 | | | | | | | | | | 3,98 | | | | 1 112 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 1 112 | | |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (0+0)\*10,54\*1,28\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,92 | | | | 0 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (0+0)\*10,54\*0,83\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,51 | | | | 0 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 1 112 | | |
| Общестроительные работы (15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 317,31\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 3 344 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 122,73\*6,26 | | | | | | | | | | 6,26 | | | | 768 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 0\*5,5 | | | | | | | | | | 5,5 | | | | 0 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 4 112 | | |
| Перегородки при ремонте (15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (317,31+17,03)\*10,54\*0,89\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,71 | | | | 2 502 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (317,31+17,03)\*10,54\*0,65\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,47 | | | | 1 656 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 8 270 | | |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" гипсокартонными листами (16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 1220,39\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 12 863 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 31,04\*4,07 | | | | | | | | | | 4,07 | | | | 126 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 5633,76\*3,28 | | | | | | | | | | 3,28 | | | | 18 479 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 31 468 | | |
| Деревянные конструкции (16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (1220,39+0)\*10,54\*1,18\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,85 | | | | 10 933 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (1220,39+0)\*10,54\*0,63\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,39 | | | | 5 017 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 47 418 | | |
| Отделочные работы (18, 19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 46,11\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 486 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 0,06\*8,32 | | | | | | | | | | 8,32 | | | | 0 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 40,33\*3,98 | | | | | | | | | | 3,98 | | | | 161 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 647 | | |
| Малярные работы при ремонте (18, 19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (46,11+0)\*10,54\*0,8\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,64 | | | | 311 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (46,11+0)\*10,54\*0,5\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,36 | | | | 175 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 1 133 | | |
| Окна, двери из ПВХ профиля (20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 22,13\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 233 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 0\*6,91 | | | | | | | | | | 6,91 | | | | 0 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 0\*2,08 | | | | | | | | | | 2,08 | | | | 0 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 233 | | |
| Проемы при ремонте (20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (22,13+0)\*10,54\*0,82\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,66 | | | | 154 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (22,13+0)\*10,54\*0,62\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,45 | | | | 105 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 492 | | |
| Общестроительные работы (21) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 65,68\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 692 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 12,57\*6,26 | | | | | | | | | | 6,26 | | | | 79 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 0\*5,5 | | | | | | | | | | 5,5 | | | | 0 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 771 | | |
| Проемы при ремонте (21) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (65,68+1,74)\*10,54\*0,82\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,66 | | | | 469 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (65,68+1,74)\*10,54\*0,62\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,45 | | | | 320 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 1 560 | | |
| Окна, двери из ПВХ профиля (22, 23, 24, 25) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 44,22\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 466 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 12,89\*6,91 | | | | | | | | | | 6,91 | | | | 89 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 6310,76\*2,08 | | | | | | | | | | 2,08 | | | | 13 126 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 13 681 | | |
| Деревянные конструкции (22, 23, 24, 25) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (44,22+0,26)\*10,54\*1,18\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,85 | | | | 398 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (44,22+0,26)\*10,54\*0,63\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,39 | | | | 183 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 14 262 | | |
| Санитарно-технические работы внутренние: канализация (26) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 26,44\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 279 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 1\*7,43 | | | | | | | | | | 7,43 | | | | 7 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 8,99\*3,77 | | | | | | | | | | 3,77 | | | | 34 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 320 | | |
| Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (26) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (26,44+0,14)\*10,54\*1,03\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,82 | | | | 230 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (26,44+0,14)\*10,54\*0,6\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,43 | | | | 120 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 670 | | |
| Санитарно-технические работы внутренние: канализация (27, 28, 29, 30, 31, 48) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 201,11\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 2 120 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 17,1\*7,43 | | | | | | | | | | 7,43 | | | | 127 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 1669,83\*3,77 | | | | | | | | | | 3,77 | | | | 6 295 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 8 542 | | |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (27, 28, 29, 30, 31, 48) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (201,11+1,64)\*10,54\*1,28\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,92 | | | | 1 966 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (201,11+1,64)\*10,54\*0,83\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,51 | | | | 1 090 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 11 598 | | |
| Санитарно-технические работы внутренние: горячее водоснабжение (32, 33, 34, 35, 36, 37, 41) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 158,57\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 1 671 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 84,63\*5,77 | | | | | | | | | | 5,77 | | | | 488 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 410,09\*2,45 | | | | | | | | | | 2,45 | | | | 1 005 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 3 164 | | |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (32, 33, 34, 35, 36, 37, 41) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (158,57+15,83)\*10,54\*1,28\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,92 | | | | 1 691 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (158,57+15,83)\*10,54\*0,83\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,51 | | | | 937 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 5 792 | | |
| Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 583,13\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 6 146 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 162,96\*5,75 | | | | | | | | | | 5,75 | | | | 937 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 282,22\*3,91 | | | | | | | | | | 3,91 | | | | 1 103 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 8 186 | | |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (583,13+29,59)\*10,54\*1,28\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,92 | | | | 5 941 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (583,13+29,59)\*10,54\*0,83\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,51 | | | | 3 294 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 17 421 | | |
| Санитарно-технические работы внутренние: горячее водоснабжение (40) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 36,21\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 382 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 0,36\*5,77 | | | | | | | | | | 5,77 | | | | 2 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 0\*2,45 | | | | | | | | | | 2,45 | | | | 0 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 384 | | |
| Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (40) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (36,21+0,05)\*10,54\*1,03\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,82 | | | | 313 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (36,21+0,05)\*10,54\*0,6\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,43 | | | | 164 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 861 | | |
| Санитарно-технические работы внутренние: вентиляция (49, 50) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 110,2\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 1 162 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 19,75\*6,36 | | | | | | | | | | 6,36 | | | | 126 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 89,51\*2,48 | | | | | | | | | | 2,48 | | | | 222 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 1 510 | | |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (49, 50) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (110,2+0)\*10,54\*1,28\*0,9\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,92 | | | | 1 069 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (110,2+0)\*10,54\*0,83\*0,85\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,51 | | | | 592 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 3 171 | | |
| Общестроительные работы (51) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 10,16\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 107 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 0\*6,26 | | | | | | | | | | 6,26 | | | | 0 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 0\*5,5 | | | | | | | | | | 5,5 | | | | 0 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 107 | | |
| Прочие ремонтно-строительные работы (51) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (10,16+0)\*10,54\*0,78\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,62 | | | | 66 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (10,16+0)\*10,54\*0,5\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,36 | | | | 39 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 212 | | |
| Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (52, 53) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 14,39\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 152 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 0,15\*6,39 | | | | | | | | | | 6,39 | | | | 1 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 0\*3,54 | | | | | | | | | | 3,54 | | | | 0 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 153 | | |
| Электромонтажные работы при ремонте (52, 53) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (14,39+0,08)\*10,54\*0,85\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,68 | | | | 104 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (14,39+0,08)\*10,54\*0,65\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,47 | | | | 72 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 329 | | |
| Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | | | | | 364,02\*10,54 | | | | | | | | | | 10,54 | | | | 3 837 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 60,02\*6,39 | | | | | | | | | | 6,39 | | | | 384 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 3865,53\*3,54 | | | | | | | | | | 3,54 | | | | 13 684 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 17 905 | | |
| Электромонтажные работы на других объектах (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | (364,02+0,5)\*10,54\*0,95\*0,85\*0,94 | | | | | | | | | | 0,76 | | | | 2 920 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | (364,02+0,5)\*10,54\*0,65\*0,8\*0,9 | | | | | | | | | | 0,47 | | | | 1 806 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 22 631 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 298 143 | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 298 143 | | |
| Компенсация НДС на материалы и машины/механизмы без учета зарплаты машинистов | | | | | | | | | (4971-1601+122673)\*0,18 | | | | | | | | | | 18% | | | | 22 688 | | |
| Всего :Накладные расходы | | | | | | | | | 62695 | | | | | | | | | | 1 | | | | 62 695 | | |
| Всего :Сметная прибыль | | | | | | | | | 31627 | | | | | | | | | | 1 | | | | 31 627 | | |
| Компенсация НДС от накладных расходов | | | | | | | | | 62695\*0,18\*0,1712 | | | | | | | | | | 18% | | | | 1 932 | | |
| Компенсация НДС от сметной прибыли | | | | | | | | | 31627\*0,18\*0,15 | | | | | | | | | | 18% | | | | 854 | | |
| Итого по перевозке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 464 | | |
| Итого по погрузке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 2 022 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 326 103 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СОСТАВИЛ | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| ПРОВЕРИЛ | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |